	2014. 04. 17(목) 석간용
	이 보도자료는 2014년 4월 17일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 : 마곡사업추진단 마곡조성담당관 도시안전실 물관리정책과 SH공사 마곡사업처					마곡조성담당관	한민희	2133-1540
					토목계획팀장	서귀동	2133-1549
					담 당 자	마승래	2133-1551
					물관리정책과장	배광환	2133-3751
					물순환정책팀장	손경철	2133-3760
					담 당 자	박현우	2133-3762
사진없음 ■ 사진있음 □				매수 : 7매	SH공사 마곡사업처 택지계획팀장	조래섭	3410-7384
					담 당 자	정임항	3410-7386
여의도공원 16배 마곡지구, ‘물순환 선도 도시 모델’ 조성 - 서울시, 마곡지구 조성단계부터 빗물관리시설을 최대한 고려해 도입 추진 - 보도 투수성 포장, 차도 바로 옆 침투형 빗물받이 설치, 가로변 녹지대 경계턱 제거 - 공원․녹지에 빗물정원 조성해 저류시설 설치 및 정화식물 식재 - 공동주택·건축물 옥상녹화로 도심 열섬화 완화, 빗물 저류조 설치 - 하수처리수 고도처리수 및 지하철 유출 지하수를 조경용수, 화장실 세정수 등 재활용 - 중앙공원 내 식물문화센터에 다양한 물순환 개념 적용한 시범모델 건물 조성 - 시, “물순환 시스템 선제적으로 갖출 것...마곡지구 물순환 산 교육장 기대”

□ 여의도공원의 약 16배(총366만5천㎡)에 달하는 서울에 마지막 남은 대규모 미개발지인 강서구 마곡지구가 물순환을 선도하는 도시로 조성된다.

□ 빗물 순환과 재이용에 대한 필요성이 대두된 이래 기존엔 노후 보도나 주차장을 빗물이 스며들 수 있는 투수블록으로 교체하는 등 단편적인 개선 위주로 진행이 됐다면, 마곡지구는 조성단계부터 빗물을 순환시킬 수 있는 다양한 시설을 선제적으로 갖추게 된다.

□ 보도, 차도 등 기반시설은 물론 아파트, 공원 등 모든 시설에 빗물관리시설을 최대한 고려해 도입하는 것은 처음으로, 시는 마곡지구가 향후 서울의 물순환 생태도시 대표 모델로 거듭날 것으로 기대하고 있다.

□ 시 분석에 따르면 마곡지구 물순환 계획 도입에 따라 30년 빈도 기준 약 2%의 홍수량 저감 효과가 있는 것으로 예상된다.

□ 또, 지하수 증대, 자연적인 비점오염 저감 등으로 인한 수질환경 개선, 빗물이 머무를 수 있는 시간 지연으로 인한 도시 열섬현상 완화, 수자원 재활용을 통한 상수사용량 절감 등의 효과도 기대된다.

□ 추진방향은 ① 빗물 투수성을 높이는 빗물관리시설 확대 설치와 ② 버려지는 물 재이용 두 가지다.

□ 예컨대 시멘트 보도를 투수 포장하고 건물 옥상녹화를 확대하는 방식으로 투수성을 높이고, 서남 물재생센터에서 버려지는 하수처리수를 고도처리해 조경용수, 화장실 세정수, 도로 청소 용수 등으로 적극 활용한다.

□ 시는 마곡지구 물순환 도시조성에 대한 전시·체험·홍보 공간으로 옥상부터 바닥까지 건물 전체에 다양한 물순환 개념을 적용한 시범모델 건물을 중앙공원 내 식물문화센터에 조성한다.

□ 서울시는 이와 같은 내용으로 마곡지구를 조성해 도심 물순환 회복에 앞장서겠다고 17일(목) 밝혔다.

○ 현재 기후변화와 급격한 도시화로 인해 가뭄과 홍수가 늘어나고 불투수율과 오염배출량의 증가로 자연 물순환계가 왜곡되는 등 복합적인 도시문제가 발생하고 있다. 침투, 저류 등을 통해 빗물의 유출을 최소화하고 개발로 인한 자연 물순환과 물환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 노력이 필요한 상황이다.

<보도 투수성 포장, 차도 바로 옆에 침투형 빗물받이 설치, 가로변 녹지대 경계턱 제거>

□ 먼저 65만569㎡ 보도는 가급적 빗물이 자연적으로 흡수되는 투수성 포장을 하고, 차 무게를 이겨내야 해 부득이하게 아스팔트로 포장하는 차도는 바로 옆에 침투형 빗물받이를 설치해 빗물이 땅속으로 잘 스며들 수 있도록 할 예정이다.

□ 보도와 차도 사이에 있는 가로변 녹지대는 빗물 유입이 용이하게 경계턱을 제거하고 오목형으로 계획해 빗물 침투능력을 향상시킨다.

□ 또, 땅 속에 침투·저류 시설을 확충해 하수도로 유입되기 전에 빗물을 최대한 모은다는 계획이다.

□ 아울러 민간부분 전면공지 및 공개공지 등도 공공보도 포장과 동일한 투수 포장을 사용토록 유도해 빗물 침투능력을 확대시킬 계획이다.

보도․민간 전면공지 투수성 포장 및 저류·침투시설 확충	가로변 녹지대 빗물 유입형 계획(오목형)

<공원 ․ 녹지에 빗물정원 조성해 저류시설 설치 및 정화식물 식재>

□ 공원․녹지의 경우는 인공시설물을 최소화하고 자연녹지를 최대한 활용하는 빗물관리시설을 도입한다.

□ 지형활용을 통한 자연침투 유도를 위해 오목형․단계적 지형을 도입하고, 공원과 녹지에 조성되는 빗물정원에는 빗물 저류시설 및 갈대, 부들 등 정화식물을 식재해 빗물을 모으고 정화하는 기능까지 하도록 한다.

□ 공원 곳곳에 설치되는 수로는 잔디·자갈수로 등 자연형태의 침투형 수로를 설치해 빗물 흐름을 유도하고, 일정 간격에는 침투통을 배치하여 토양내 침투를 확대시킨다.

잔디․자갈 등 침투형 수로 및 빗물정원 설치	지형을 활용하여 자연침투 유도

<공동주택·건축물 옥상녹화로 도심 열섬화 완화, 빗물 저류조 설치로 재활용>

□ 공동주택․건축물은 옥상녹화와 빗물 저류조 설치를 통해 빗물관리 저류 능력을 확대한다.

□ 특히 민간 건축물의 경우 옥상 바닥면적의 60% 이상을 옥상녹화하도록 유도해 빗물 유출을 지연시켜 도심 열섬화를 완화한다.

□ 또, 녹화 공간 외 옥상의 집수면적은 빗물 저류조로 유입시켜 조경용수 등으로 빗물을 이용하고 넘치는 빗물은 최대한 지하로 침투시킬 계획이다.

□ 이러한 계획은 오는 ‘14년 상반기 입주예정인 1단계 공동주택 9단지에는 빗물 저류조, 투수포장 등 빗물관리시설을 일부 적용하였으며, ‘16년 6월 입주 예정인 2단계 공동주택 7개 단지 5,285세대에는  빗물관리시설이 확대 적용될 예정이다.

옥상에 유입된 우수를 빗물 저류조에 연결하여 조경관수로 재활용

<하수처리수 및 지하철 유출 지하수 고도처리해 조경용수, 화장실 세정수 등 재활용>

□ 서울시는 서남 물재생센터에서 버려지는 하수처리수, 인근 지하철 5호선과 공항철도에서 유출되는 지하철 유출수 등을 적극 재활용하는 방안도 함께 추진한다.

□ 먼저 서남 물재생센터에서 처리 후 버려지던 하수처리수를 고도처리해 재생수로 공급, 마곡지구 조경용수, 화장실 세정수, 도로 청소 용수 등으로 활용할 계획이다.

○ 재생수 공급은 마곡지구에 ‘16.6월부터 단계별로 공급할 예정이며, 재생수 요금(450원/톤)이 일반 수돗물에 비해 저렴하므로 민간에서도 화장실 세정수 등으로 사용할 수 있도록 적극 유도할 예정이다.

□ 또한, 인근 지하철 5호선과 공항철도에서 유출되는 지하철 유출 지하수(689㎥/일)를 중앙공원 호수 유지용수 등으로 재활용한다.

□ 서울시는 앞으로 조성될 중앙공원 내 식물문화센터에 옥상녹화, 빗물 저류조, 침투정, 투수성 포장 등 종합적인 빗물관리시설과 물 재이용시설 등 다양한 물순환 개념을 적용한 시범모델 건물을 조성해 마곡지구 물순환 도시조성에 대한 전시․체험․홍보 공간으로 활용할 계획이다.

□ 서노원 서울시 마곡사업추진단장은 “마곡지구는 서울의 마지막 남은 대규모 미개발지를 조성하는 사업인 만큼 물순환 시스템을 선제적으로 갖춰 대표적인 물순환 생태도시 모델로 조성해 나가겠다”며 “향후 마곡지구가 물순환에 대한 산 교육장이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

※ 별 첨 : 마곡 도시개발사업 개요

【붙임】

마곡 도시개발사업 추진현황

□ 사업개요

○ 면    적 : 3,665천㎡ (강서구 마곡․가양동 일원)

○ 사업기간 : '07.12 ∼ '14.12

○ 시 행 자 : 서울특별시 SH공사

□ 추진경과

○ '07. 12월 : 구역지정 및 개발계획 수립

○ '08. 12월 : 실시계획 인가 (마곡일반산업단지 지정․고시)

○ '09. 09월 : 단지조성 공사 착수 (1공구)

○ '11. 09월 : 1·2지구 개발계획 변경 (3개 지구로 분할)

○ '11. 12월  : 1·2지구 실시계획 변경 인가

○ '12. 10월 : 개발계획 및 실시계획 변경 인가

○ '13. 07월 : 개발계획 및 실시계획 변경 인가

□ 추진현황

○ 단지조성 : 상·하수도, 도로 등 기반시설 공사 중(공정률 약 66%)

○ 토지공급 : 산업단지, 상업·업무용지 분양 진행 중

○ 공동주택 : 16개 단지 12,015세대

- 1단계 : 9개 단지 6,730세대 착공('11.9), 입주('14.5~)

- 2단계 : 7개 단지 5,285세대 착공('13.12), 입주('16.6~)